СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ MODULE 400X20 3X22 AL1.5 2835 580 X1 DL250
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ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Серия изделия
Улично-промышленные (Module)
Тип ассортимента
Основной
Отгружается кратно, [шт]
1
Область применения
Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и уличного освещения (складского и тепличного освещения, рекламного и декоративного освещения, освещения торговых и промышленных помещений)
Форма изделия
Прямоугольная
Габаритный размер Длина [мм]
400.0
Габаритный размер Ширина [мм]
20.0
Габаритный размер Высота [мм]
5.5
Использование вторичной оптики
Нет
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТОДИОДЫ
Производитель светодиодов
Lumileds
Типоразмер светодиода
2835
Количество светодиодов, [шт]
66
СВЕТОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Световой поток I, [лм]
3250
Усл-я изм-я: Световой поток I, [мА]
300
Световой поток II, [лм]
3740
Усл-я изм-я: Световой поток II, [мА]
350
Световая отдача I, [лм/Вт]
170
Усл-я изм-ия: Световая отдача I, [мА]
300
Световая отдача II, [лм/Вт]
165
Усл-я изм-ия: Световая отдача II, [мА]
350
Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT [К]
5000
Общий индекс цветопередачи CRI
80
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Потребляемая мощность I, [Вт]
19.2
Усл-я изм-я: Потребляемая мощность I, [мА]
300
Потребляемая мощность II, [Вт]
22.5
Усл-я изм-я: Потребляемая мощность II, [мА]
350
Напряжение, [В]
61…68
Условия измерения: Напряжение, [мА]
350
Ток, номинальное значение I, [мА]
300
Ток, номинальное значение II, [мА]
350
Максимально допустимое значение тока, [мА]
600
Схема соединения светодиодов, группы (параллельно)
3
Схема соединения светодиодов, группы (последовательно)
22
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ
Способ подсоединения проводов
Разъем
Название используемого разъема
DL250
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал платы
Алюминий
Крепление
заклепки (ø 3.2), винты М3

image1.png




image2.jpeg
Tes
T ponmons





